**互联网宽带业务需求参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **招标文件需求** | | |
| **货物名称** | **数量** | **技术参数要求** |
| 1 | **互联网宽带业务参数** | 1项 | 网络服务要求  1、电路类型：提供≥50Mbps IPv4互联网出口带宽服务，含1个公网静态IPv4 地址。  2.线路要求：要求达到双线路建设  3.提供接入设备，并接入到互联网主干设备。  4.互联网带宽裸机测试，上下行速率一致，且稳定在提供的带宽以上，平均丢包率不高于3‰  5.汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，保证整个城域网的安全、可靠、快速  7.要求提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用，并提供相应跳线，如是光纤接口类型，提供相对应的光模块。 |