**广西医科大学附属武鸣医院信息化项目市场调研报价文件**

**项目名称： 服务器采购项目**

**报价公司：**

**报价日期：**

**联 系 人：**

**联系电话：**

1. 报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（预估） | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 虚拟化计算节点 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| **总价** | | | | | |  | |

1. 需求参数响应情况

请针对表格中的需求参数给出偏离情况响应，如“无偏离”、“部分负偏离”或“部分正偏离”等，对于有偏离的情况，请具体说明，并提供相关证明。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **需求参数** | **响应情况** |
| 1 | 虚拟化计算节点 | ▲1、每节点为2U机架式服务器，配置2颗国产化处理器，每颗处理器核心数≥32核，每颗处理器主频≥2.5GHz；每颗处理器三级缓存≥64M；  ▲2、内存：配置≥16\*32GB DDR5内存；DDR5内存，频率≥5600MHz，内存插槽≥16个，支持最大内存容量≥1TB；  硬盘:配置≥ 4 X SSD/960GB/2.5寸，默认支持 8 盘位形态，可扩展至12盘位，可选配支持 2 个后置硬盘位，兼容 SATA/SAS/SSD 等不同类型硬盘；  ▲3、网络：配置≥4个千兆电口、≥4个10G光口（含模块）、≥2个16G HBA口（含模块）；支持扩展双口10G RJ45、双口10G SFP+双口25G、40G QSFP+及100G等多种网络；  ▲4、电源：配置≥2\*800W CRPS标准电源，支持1+1冗余；  5、PCIe 扩展：最大支持 5 个 PCIe4.0 扩展插槽(含 1 个内置存储卡专用插槽）和1 个 OCP 插槽；  6、RAID支持：配置2G缓存RAID卡，支持 RAID 0/1/5/6/50/60，配置 Cache 超级电容保护，提供 RAID 状态迁移、 RAID 配置记忆等功能；  7、管理功能：集成 BMC 芯片，支持 IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能，对外提 供 1 个 1Gbps RJ45 管理口，可支持 NCSI 功能；  ▲8、CPU符合安全可靠测评工作指南（试行）》要求。  ▲9、需提供并负责搭建虚拟化平台，与现有的CAS7.0虚拟化平台统一管理。  ▲10、提供计算虚拟化管理系统软件License-管理≥16个物理CPU。虚拟机支持市场上主流的国内外操作系统，包括Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、SUSE、Fedora、FreeBSD、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度、欧拉、凝思等。  ▲11、提供三年原厂维保。 |  |

1. 公司简介（包括公司介绍、人员规模、技术实力、业绩等）

XXXX

1. 营业执照

XXXX

1. 法人身份证

XXXX

1. 代理人身份证

XXXX

1. 授权委托书

XXXX

1. 专业资质证书

XXX